P7 前灰度

P6 后灰度

P5.2/RxD4\_2, P5.3/TxD4\_2使用的舵机端口

P5^3 oled clk

P0^5 oled sda

P0^0 rx3

P0^1 tx3

P0^2 rx4

P0^3 tx4

P4 电机驱动

错误日志 主程序 三取二规则 GPIO传参给uchar出错 无法解决（暂时规避）